

CARPETAS CON FICHEROS DE EJEMPLO

Roble.zip, Toledo.zip: Ficheros comprimidos que contienen imágenes multibanda ORC. 

Base.zip: Carpeta con ejemplos de georreferenciación de bases cartográficas mediante SOV

prCarTem.zip: fichero comprimido, prácticas de cartografía temática para hacer con SOV.


SOV3D.-

Ejemplo de modelos en formato DBV y .X, este último para ser visualizado mediante ( Modelos – SOV3D), que enlaza con el programa SOV 3D. Lea el apartado 4.14 del documento proceds (Manual) para ver como opera el programa.
Los ficheros que contiene la carpeta son:

xyz.dbv y pincot.dbv:  ficheros vector de SOV con puntos que constituyen un modelo digital del terreno. Para obtenerlos, el fichero original se ha filtrado mediante la opción de SOV (Modelos – SetDbvforMod).
txyzc.x y pincotc.x : Se han obtenido en SOV mediante (Archivo – Exportar – VecToXFiles) aplicado a los anteriores.

Los ficheros .X son visualizables en SOV3D mediante (Modelos – SOV3D).
Unavez en SOV3D  seleccione (Archivo – CargarXFile). Aparecerá en pantalla el modelo.
Pique con el botón derecho sobre el modelo , la tecla Z zoom +, con la tecla X zoom -.
Botón derecho pulsado sobre el modelo y desplazandose, se desplaza el modelo.
Botón Izdo pulsado sobre el modelo y desplazandose, el modelo gira.
(Interpolación – Solido – Gouraud) se suaviza la superfície.
Lea el apartado 4.14 del documento proceds para ver el resto de laas opciones.

