
CARPETA BASE.-
Ejemplo de base cartográfica corregida mediante ajuste polinómico mínimo cuadrático.
base.orc.- Imagen orc, procedente de escaneado y posterior importación en SOV 
(Archivo-Importar-Img). Procede de una hoja del MTN 1/50000, correspondiente al TM 
de Pinto (Madrid).
Base.rec.- Fichero de texto con las coordenadas iniciales y finales de una serie de puntos 
de apoyo. Las coordenadas iniciales se han obtenido en SOV leyendo en pantalla las 
mismas. Las coordenadas finales se han obtenido leyendo las coordenadas UTM sobre 
el mapa. Como puntos de apoyo se han utilizado algunos cruces de la cuadrícula.
Baserec.orc.- Resultado de la georreferenciación. Para que se vea en color (con paleta) 
deberá copiar el fichero base.pal y copiarle en el mismo directorio con el nombre 
baserec.pal. (en el ejemplo ya está copiada y por tanto se ve en color). Si se visualiza el 
fichero y se miden coordenadas, se verá que se trata de coordenadas UTM (finales), esto 
es, el fichero está georreferenciado.
Base.fit.- Fichero con los parámetros de la transformación y los resíduos de los puntos 
de apoyo. Los resíduos están expresados en pixeles, para que el resultado sea bueno los 
citados resíduos deben de estar en torno al valor de uno o incluso inferior, si esto no 
sucede para algun punto, habrá que volver a dar las coordenadas del punto en cuestión y 
eliminarle y utilizar otro punto.

