El formato de los ficheros de datos es el siguiente:

- En la primera fila se indican el numero de filas y el numero de columas de la tabla con las coordenadas de los puntos las señales
- Desde la segunda fila en adelante se situan todos valores de los puntos

numFilas numColumnas
x y[1] y[2] y[3] y[4]
x y[1] y[2] y[3] y[4]
x y[1] y[2] y[3] y[4]

Ejemplo:

11 2
0	0	0
50	0	0
100	-150	-50
150	50	50
200	50	50
250	-50	-50
300	-50	-250	
350	25	25
400	-25	-25
450	0	0
500	0	0

Si se desea cargar los datos de las señales por la linea consola hay poner todos los valores separados por espacio(ojo que no sirven las tabulaciones) en el mismo orden en el que se colocan en los ficheros normales. 

Ejemplos;

3 2 0 0 0 200 200 100 500 100 200

20 4 0 0 0 0 0 10 100 125 200 100 25 125 150 200 100 50 250 150 200 100 100 150 100 200 100 150 100 400 200 100 175 400 100 200 100 200 100 100 200 100 225 100 250 200 100 250 250 150 200 100 275 150 100 200 100 290 100 125 200 100 300 125 150 200 100 325 150 100 200 100 350 100 400 200 100 375 400 100 200 100 400 100 100 200 100 425 100 250 200 100 450 150 100 200 100 475 0 0 0 0


